1. При входе в задымленную зону тоннеля метрополитена давление в ДАСВ, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью 6,8 л. каждый, было 280, 280, 290 кгс/см2. Время включения - 06 часов 35 минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды и когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из тоннеля метрополитена.

2. При входе в задымленную зону пятиэтажного многоквартирного жилого здания давление в ДАСВ, в комплект которых входит один баллон вместимостью 6,8 л, было 270, 285, 290 кгс/см2. Время включения - 10 часов 35 минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды и когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений пятиэтажного многоквартирного жилого здания, если очаг пожара не будет найден?

3. Звено ГДЗС включилось в ДАСВ, в комплект которых входит одни баллон вместимостью 7 л. в 15 часов 20 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 275, 290, 300 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в подземном сооружении большой протяженности оно снизилось соответственно до 240, 265, 250 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 15 часов 40 минут. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команду постовым на возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды.

4. Звено ГДЗС включилось в ДАСВ, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 4 л. каждый, в 16 часов 20 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 270, 280, 300 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 255, 250, 260 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 16 часов 25 минут. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды.

5. При входе в задымленную зону трюма корабля давление в ДАСВ, в комплект которых входит один баллон вместимостью 7 л., было 280, 290. 300 кгс/см2. Время включения - 18 часов 20 минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды и когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений трюма, если очаг пожара не будет найден?

6. При входе в задымленную зону одноквартирного жилого дома давление в ДАСВ, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 4 л. каждый, было 275, 285, 300 кгс/см2. Время включения - 19 часов 10 минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды и когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений одноквартирного жилого дома, если очаг пожара не будет найден?

7. Звено ГДЗС включилось в ДАСВ. в комплект которых входит один баллон вместимостью 7 л., в 20 часов 30 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 270, 280, 290 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в музее оно снизилось соответственно до 245, 250, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 20 часов 37 минут. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды.

8. Звено ГДЗС включилось в ДАСВ, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 6,8 л. каждый, в 20 часов 40 минут. в 20 часов 40 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составило 265, 280, 300 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в здании повышенной этажности оно снизилось соответственно до 245, 250, 260 кгс/см2 Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 20 часов 50 минут. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из непригодной для дыхания среды.